该仪器是用来测量大米的白度的。大米白度直接与磨的量相关。因此，您可以使用此设备间接测量的大米样品（糯和非糯）的铣削百分比。要做一个测试，只需插入样本的情况下。测量的数量和白度值将立即显示。真空荧光显示器具有良好的知名度，使人们更容易看到的测量。通过使用提供的样品杯和“固定数量”的射手，一个恒定的样品一个安装测试，大大减少测量变化。

|  |  |
| --- | --- |
| **●规格** | **C-600** |
| 测量方式 | 反射率测量式 |
| 测量对象 | 糙米、精米 、免淘米、糯米糙米、糯米精米、糯米免淘米 |
| 测量范围 | 5.0～69.9 |
| 显示方法 | 数码显示（荧光显示管、最小显示位0.1） |
| 光源 | 蓝色LED |
| 外部输出 | RS-232C接口 |
| 电源 | AC100-120V, AC220-240V（50/60Hz） |
| 尺寸、重量 | 290（W）×295（D）×185（H）mm、5.0kg |
| 附件 | 白度标准板、样品盒、定量器、样品盘、样品杯、主机罩、玻璃擦、备用海绵、备用垫片×3、备用保险丝、电源线、操作说明书 |
| 选配件 | 打印机（VZ-330） |